Richiesta per la collocazione della segnaletica di cantiere

Da inoltrare in 4 copie unitamente a 3 planimetrie di mappa ufficiale con l’indicazione esatta dell’area di cantiere, della segnaletica e dell’ubicazione esatta della stessa.

01	COGNOME, NOME E INDIRIZZO ESATTO DEL RICHIEDENTE:

02	IMPRESA ESECUTRICE:

03	LUOGO:

Comune di Paradiso:

località / Via o piazza / mappale nr.:

04	GENERE DEL LAVORO:

05	DATA INIZIO:

06	DURATA:

07	RESPONSABILI:	Tel. Ufficio:	Tel. Cellulare:

Ditta:

Direzione Lavori:

Impianto semaforico:

08	IL PROVVEDIMENTO IMPLICA:

uno sbarramento	un restringimento	una semaforizzazione

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE INOLTRATA ALMENO 10 (DIECI) GIORNI PRIMA DELLA

DATA D’INIZIO DEI LAVORI.

Data:	Timbro: .......................................	Firma: ................................................

Preavviso Polizia Ceresio Sud
Data: ......................................	Firma e timbro: ......................................................
Condizioni / Osservazioni
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Preavviso Ufficio Tecnico
Data: ......................................	Firma e timbro: ......................................................
Condizioni / Osservazioni
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE

Se la ditta responsabile non è conosciuta al momento del rilascio dell’autorizzazione, quest’ultima è da ritenersi valida unicamente quando verranno comunicati i nominativi delle persone responsabili del cantiere direttamente dall’ Ufficio di Polizia, per iscritto e prima dell’inizio dei lavori.

L’attività di cantiere deve essere coordinata per limitare gli inconvenienti alla circolazione e ogni pericolo relativo (a persone e cose). In particolare all’interno dell’area di cantiere saranno tollerati unicamente i veicoli che hanno una relazione con l’attività di cantiere.

Qualora l’area di cantiere non permettesse una normale attività degli artigiani la direzioni lavori prenderà contatto con la polizia comunale per trovare una soluzione che sia compatibile con le effettive esigenze del cantiere, della circolazione stradale e degli abitanti della zona interessata.

I termini d’esecuzione delle opere vanno rispettati; eventuali imprevisti vanno segnalati tempestivamente.

I segnali devono essere a fondo rifrangente e di dimensioni uniformi come alle disposizioni OSS.

La collocazione dei segnali dovrà essere conforme ai capitoli 10 e 14 dell’OSS e alle norme VSS N640886 + allegato.

Le demarcazioni vanno realizzate secondo le norme VSS

Tutte le regolamentazioni di segnaletica esistenti, in contrasto con la presente decisione, dovranno essere adeguatamente mascherate e immediatamente ripristinate.

Al termine dei lavori la segnaletica va tolta e la segnaletica verticale e orizzontale usuale ripristinata conformemente alle disposizioni che saranno impartite dall’ Ufficio di polizia.

Gli impianti semaforici devono essere equipaggiati con comando automatico del traffico. In casi particolari dovranno essere manovrati manualmente. Immissione e/o intersezioni nelle tratte regolate con semafori devono essere equipaggiate con impianti semaforici coordinati con quelli principali.

Qualora la situazione lo richiedesse su preciso ordine dell’autorità, la circolazione va regolata da personale istruito con apposite palette (art 66 cpv 5 OSS) e secondo le direttive della polizia della circolazione (art 67 OSS).

Sugli sbarramenti illuminati con luce a collana di colore giallo non intermittente dovrà figurare esclusivamente il segnale 1.14 “Lavori”.

Gli accessi pedonali alle singole proprietà dovranno essere sempre assicurati; gli accessi veicolari pure garantiti, eccettuato dove non vi siano soluzioni alternative. Per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate le misure di sicurezza necessarie.

Possono essere ordinati comunicati tramite gli organi di informazione (quotidiani e radio) a spese della ditta appaltante, così come circolari da distribuire agli abitanti della zona toccati dalla segnaletica di cantiere.

L’applicazione della presente decisione compete alla ditta o ente appaltante e per essa alla direzione dei lavori e ai responsabili del cantiere esattamente definiti nonché all’Ufficio cantonale segnaletica stradale e impianti pubblicitari e al Municipio di Paradiso per il tramite dell’Ufficio di polizia comunale.

La decisione entra in vigore non appena la segnaletica viene attuata.

L’autorizzazione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere.

La modifica d’inizio e fine dei programmi di realizzazione delle opere può avvenire solo con il consenso delle parti interessate e senza un’ulteriore decisione.

Rimangono riservati gli articoli 98 LCS e 114 OSS.

Sono riservati i diritti dei terzi.

Leggenda:

LCS	: Legge federale sulla circolazione stradale

ONC	: Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

OSS	: Ordinanza federale sulla segnaletica stradale

LACS	: Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

RLACS	: Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla	circolazione stradale

VSS	: Unione dei professionisti della strada.